




          Serie şi număr

Nr. înregistrare Certificat
Certificat atestare 
           de performanţă energetică            Data

auditor energetic pentru clădiri     în registrul auditorului          înregistrării


	Certificat de performanţă energetică
	
	Performanţa energetică a apartamentului
	Nota energetică:
	

	
	
	Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor*)
	
	

	
	
	Eficienţă energetică ridicată
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	Eficienţă energetică scăzută
	

	
	
	Consum anual specific de energie
[kWh/m²an]
	

	
	
	Indice de emisii echivalent CO2
[kgCO2/m²an]
	

	
	
	Consum anual specific de energie

 [kWh/m²an] pentru:

Clasă energetică

Încălzire:

Apă caldă de consum:

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:



	Date privind apartamentul certificat:

	Adresa: (Localitate/sector, strada, nr., bloc,  apartament    ) 
Categoria clădirii: 


Regim de înălţime: 

Anul construirii:  
                      
	Tipul apartamentului: (de colţ / de mijloc / parter / ultimul etaj)
Orientarea apartamentului: 


Suprafaţa încălzită utila:.........m²  

Volumul încălzit util: ........... m³ 

	Scopul elaborării certificatului energetic:  ( reabilitare energetica / vanzare- cumparare / închiriere )  

	Programul de calcul utilizat:                             , versiunea:                         , Metoda de calcul**):                      

	Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

	Gradul şi                              Numele şi prenumele


Semnătura şi ştampila

Specialitatea

auditorului energetic pentru clădiri
       auditorului energetic pentru clădiri

                                                                                                                                                             

	


*)Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor aprobată prin OMTCT nr. 157/2007, elaborată în aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

**) Metoda de calcul utilizată: orară / lunară / sezonieră
- verso -

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI
· Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de căldură anual specific:


 ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ DE CONSUM: 
 ILUMINAT:
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· Penalizări aplicate apartamentului şi motivarea acestora:

P0 = 
· Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj
p1  = 1, ..
· Corpurile statice au fost demontate si spalate / curtate în totalitate dupa ultimul sezon de încalzire
p2  = 1, ..
· Coloanele de încalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale
  p3  = 1, ..
· Exista contor general de caldura pentru încalzire si a.c.c.
p4  = 1, ..
· Stare proasta a tencuielii exterioare
p5  = 1, ..
· Peretii exteriori umezi
p6  = 1, ..
· Terasa degradata, dar în stare uscata
p7  = 1, ..
· Nu prezinta cosuri de fum
p8  = 1, ..
· Exista sistem de ventilare naturala, stare de functionare 
p9  = 1, ..
· Alte penalitati functie de starea tehnica a apartamentului/blocului de locuinte
p10 = 1, ..
Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a apartamentului:

A. Soluţii recomandate la nivel de clădire

Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:

· Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

· Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

· Sporirea rezisţentei termice a terasei peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă spaţiilor comune, cu tâmplărie eficientă energetic.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii:

· Refacerea  izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii.

· Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spaţiile comune.

· Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spaţiilor comune.

· Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a gicacalorimetrelor.

· Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă din spaţiile comune.

B. Soluţii recomandate la nivel de apartament

Soluţii recomandate pentru anvelopa apartamentului:

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă camerelor apartamentului, cu tâmplărie eficientă energetic. Pentru evitarea creşterii umidităţii interioare şi asigurarea calităţii aerului interior, tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente apartamentului:

· Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.

· Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă şi apă rece.

· Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă.

· Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupuri sanitare)

C. Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe, pe ansamblul cladirii în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a apartamentului din blocul de locuinţe:

-măsuri generale de organizare/monitorizare:
· înregistrarea regulată a consumului de energie termica;

· analiza facturilor de energie şi revizuirea contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul;

· solicitarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor auditori energetici atestati.
-măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:

· schimbarea coloanelor de încălzire şi a racordurilor la corpurile de încălzire, daca acestea sunt deteriorate;

· demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor, daca este cazul;

· îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere 

· introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecte căldura radiantă către cameră;

· echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, reţelei de distribuţie în general;

-măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum (A.C.C.):

· schimbarea coloanelor de a.c.c. şi a racordurilor la obiectele sanitare, daca acestea sunt deteriorate;

· înlocuirea obiectelor sanitare, daca acestea sunt deteriorate;

· utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a A.C.C.;

· utilizarea de dispersoare de duş economice;

· echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.                                

1. Date privind construcţia:

· Categoria clădirii:
 FORMCHECKBOX 
 de locuit, individuală
 FORMCHECKBOX 
de locuit cu mai multe apartamente

· Nr. niveluri:
 FORMCHECKBOX 
 Subsol,


 FORMCHECKBOX 
 Demisol,


 FORMCHECKBOX 
 Parter +
3 etaje

· Număr & tip apartamente şi suprafeţe utile:

	Tip. ap.
	Nr. ap.
	Sap [m²]

	1
	2
	3

	
	
	


· Volumul incalzit al apartamentului:...........................m³

· Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

	Element de construcţie
	Suprafaţă
	Rezistenţă termică corectată

	
	m2
	m2K/W

	1
	2
	3

	Perete exterior opac
	
	

	Perete spatiu neincalzit
	
	

	Tamplarie lemn 
	
	

	
	
	


2. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

· Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

 FORMCHECKBOX 
 Sursă proprie, cu combustibil: 

 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică de cartier

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic central

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic local

 FORMCHECKBOX 
 Altă sursă sau sursă mixtă: 

· Tipul sistemului de încălzire:

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire locală cu sobe,

 FORMCHECKBOX 
Încălzire centrală cu corpuri statice,

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire centrală cu aer cald,

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,

 FORMCHECKBOX 
 Alt sistem de încălzire:

· Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

· Numărul sobelor:

· Tipul sobelor,

· Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

	Tip corp static
	Număr de corpuri statice [buc]

	
	În spaţiul locuit
	În spaţiul comun
	Total

	
	
	
	


· Necesarul de căldură de calcul: ..............W

· Racord la sursa centralizată cu căldură:
 FORMCHECKBOX 
 racord unic,


 FORMCHECKBOX 
 multiplu:         puncte,

· Contor de căldură:
- tip contor                   ,


- anul instalării              ,


- existenţa vizei metrologice              ;

· Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord                            ,


- la nivelul coloanelor                       ,


- la nivelul corpurilor statice  armaturi de reglaj;

· Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite        m   
3. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

· Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

 FORMCHECKBOX 
 Sursă proprie, cu:                                    
 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică de cartier

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic central

 FORMCHECKBOX 
Termoficare – punct termic local

 FORMCHECKBOX 
 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                     
· Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

 FORMCHECKBOX 
 Din sursă centralizată,

 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică proprie,

 FORMCHECKBOX 
 Boiler cu acumulare,

 FORMCHECKBOX 
 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

 FORMCHECKBOX 
 Preparare locală pe plită,

 FORMCHECKBOX 
 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                        
· Puncte de consum a.c.m.:                     
· Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: .......................       
· Racord la sursa centralizată cu căldură: 
 FORMCHECKBOX 
 racord unic,


 FORMCHECKBOX 
 multiplu:         puncte,


· Conducta de recirculare a a.c.m.: 
 FORMCHECKBOX 
 funcţională,


 FORMCHECKBOX 
 nu funcţionează


 FORMCHECKBOX 
nu există

· Contor de căldură general: 
- tip contor                  ,


- anul instalării              ,


- existenţa vizei metrologice              ;

· Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
 FORMCHECKBOX 
 nu există


 FORMCHECKBOX 
 parţial


 FORMCHECKBOX 
 peste tot

· Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite    m 
4. Date privind instalaţia de iluminat:

· Tip iluminat:



 FORMCHECKBOX 
 fluorescent

 FORMCHECKBOX 
 incandescent 
  FORMCHECKBOX 
 mixt 

· Starea reţelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:



 FORMCHECKBOX 
 bună

 FORMCHECKBOX 
 uzată

 FORMCHECKBOX 
date indisponibile

· Puterea instalată a sistemului de iluminat: ....... W
5. Date privind instalatiile de climatizare si ventilare mecanica 

Întocmit,


Auditor energetic pentru clădiri,


Numele şi prenumele,


Ştampila şi semnătura
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