[bookmark: _Hlk127184017]RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE 
ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr. ...... 
pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

1. Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):
	|_|	Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior
	|_|	Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados
	|_|	Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior
	|_|	Sporirea rezistenței termice a planșeelor în contact cu exteriorul/a plăcilor pe sol
	|_|	Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior
	|_|	Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic
	|_|	Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior
	|_|	Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii
	|_|	Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)                    

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):
	|_|	Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)
	|_|	Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)
	|_|	Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite
	|_|	Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite
	|_|	Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire
	|_|	Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire
	|_|	Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă
	|_|	Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece
	|_|	Montarea contoarelor de căldură
	|_|	Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

	|_|	Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare
	|_|	Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum
	|_|	Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare
	|_|	Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic
	|_|	Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic
	|_|	Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic
	|_|	Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente
	|_|	Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat
	|_|	Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii
	|_|	Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)
	|_|	Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există
	|_|	Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)                    

3. Măsuri conexe (fără corespondent în etapele de calcul energetic) în vederea creşterii performanţei energetice a obiectivului certificat:

A - Măsuri generale de organizare
	|_|	informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării
	|_|	încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie
	|_|	înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale
	|_|	desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul renovării energetice a clădirii
	|_|	înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie
	|_|	analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul
	|_|	asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)
	|_|	Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)                    
B - Măsuri locale pentru reducerea consumurilor de energie
[bookmark: _Hlk520113656]	|_|	demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

	|_|	îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere
	|_|	introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere
	|_|	echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire
	|_|	înlocuirea obiectelor sanitare
	|_|	echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum
	|_|	echilibrarea aeraulică a reţelei de distribuție a aerului
	|_|	corectarea setărilor parametrilor de funcționare automată a echipamentelor
	|_|	Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)                    

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:
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	|_|	< 1000 Eur
	|_|	1000-10000 Eur
	|_|	10000-25000 Eur
	|_|	25000-50000 Eur
	|_|	50000-100000 Eur
	|_|	> 100000 Eur



Estimarea economiilor totale de energie:

	|_|	< 10%
	|_|	10-20%
	|_|	20-30%
	|_|	30-40%
	|_|		40-50%
	|_|		> 60%


Estimarea duratei de recuperare a investiției:


	|_|	< 1 an				|_|	1-3 ani				|_|	3-7 ani 
	|_|	7-10 ani			|_|	> 10 ani


Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:
(auditorul energetic va completa mai departe lista cu etapele adaptate clădirii certificate)                    
.......................................................................................................................................................

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:
(auditorul energetic va completa mai departe lista cu stimulentele financiare și posibilitățile de finanțare  valabile în cazul clădirii certificate)                    
......................................................................................................................................................
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[bookmark: _Hlk15422247]DATE TEHNICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI
[bookmark: _Hlk127184492]ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr. ...... 
pentru APARTAMENTUL din [adresa]



A. DATE PRIVIND CLĂDIREA ȘI APARTAMENTUL CERTIFICAT
· Tipul clădirii:

	|_| Casă individuală			|_| casă înşiruită/cuplată	|_| bloc de locuințe
	|_| Cămin / internat			|_| alt tip, precizați		  ...........                   
	|_| Clădire mixtă care include 	|_| birouri			|_| spații cazare
						|_| alte categorii de spații (precizați) ..................	                     
	Zona climatică în care este amplasată clădirea
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Zona eoliană în care este amplasată clădirea
	I
	II
	III
	IV

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora unde e cazul)
	S
	D
	Mez
	P
	E
	M/P

	
	|_| (nr)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_| (nr)
	|_|



· Structura constructivă a clădirii

|_| pereţi structurali din zidărie		|_| pereţi structurali din beton armat
|_| cadre din beton armat			|_| stâlpi şi grinzi
|_| structura de lemn			|_| structură metalică
|_| alt tip, precizați ................................






· Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice şi suprafeţele de referință ale pardoselilor acestora:
	Tip apart/ destinație unitate/zonă
	Aria de referință a unui apart/unitate/zonă termică ZTC sau ZTU [m²]
	Număr de  apartamente/unități/ zone termice similare
	Aria totală de referință/tip [m²]

	Apart x camere
Birou
Depozit
...
ZTC 1/ZTU 1
...
	
	
	

	TOTAL
	
	



· Aria de referință totală a pardoselii apartamentului:                      .................    m2
· Volumul interior de referință V, al apartamentului: 		          .................    m³
· Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei apartamentului:
	Tip element de construcţie
	Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W]
	Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W]
	Aria [m²]

	PE 1
PE 2
FE
UE
TE
Sb (planșeu peste subsol)
CS (perete al casei scării)
...
	
	
	

	Aria totală a anvelopei, SE [m²]Aria totală a anvelopei, SE [m²]
	





· Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO2 [kgCO2/m²,an]
	Tip sistem de instalații
	Apartament

	
	Consum specific energie finală/ primară
	Emisii specifice anuale echivalente CO2 
	Clasa de performanță energetică

	1
	Încălzire
	
	
	

	2
	Apă caldă de consum
	
	
	

	3
	Răcire
	
	
	

	4
	Ventilare mecanică
	
	
	

	5
	Iluminat
	
	
	

	TOTAL/CLASA
	
	
	



· Numărul maxim real/normat de persoane din apartament:             ...................       pers.

B. DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

· Existența instalației de încălzire în apartament

|_| Da, funcțională		|_| Da, nefuncțională
|_| Nu –se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametrii de confort termic
· Sursa existentă de energie pentru încălzirea spaţiilor:

|_| Sursa proprie (centrala individuală)
|_| Sursă electrică -      |_| centrală	|_| convectoare |_| radiatoare 	 |_| aeroterme
|_| Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil  ...................................                  
|_| Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil  ................................                    
|_| Termoficare cu racordare la un punct termic		 |_| local 	 |_| central
|_| Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)	 ............................                                                 
· Tipul sistemului de încălzire:

|_| Încălzire locală cu sobe
Numărul sobelor / combustibilul utilizat	                                                        
      |_| Încălzire cu corpuri statice		|_| individuală	 	 |_| centrală
	Tip corp static
	Număr corpuri statice [buc]
	Puterea termică nominală [kW]
pentru temperatura tur/retur agent termic/temperatura interioară de …/… / … grdC

	
	Zona
	în spaţiul locuit/de lucru/ zona
	în spaţiile comune
	

	...
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	



|_| Încălzire cu alte aparate independente, tip	                                                          
|_| Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip	                                                        
|_| Încălzire prin radiație de tip 			                                                        
|_| Alt tip de sistem de încălzire 			                                                        
· Tip distribuţie a agentului termic de încălzire

					|_| inferioară		|_| superioară		|_| mixtă
· Necesarul de căldură de calcul (sarcină termică necesară)              kW
· Puterea termică instalată totală pentru încălzire	          /            kW (termic/electric)

· Contor de căldură		|_| există (cu/fără viză metrologică)	|_| nu există
· Repartitoare de costuri	|_| există (cu/fără viză metrologică)	|_| nu există
· Elemente de reglaj termic şi hidraulic
	|_| la nivel de racord/sursă de căldură	|_| la nivelul coloanelor
	|_| la nivelul corpurilor statice		|_| nu există	
· Debitul nominal de agent termic pentru încălzire		              l/h

· Date privind instalaţia de încălzire cu planşeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonele ...:

· Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²
· Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (apă caldă)
	Lungime [m]
	
	
	
	


· Date privind instalaţia de încălzire electrică cu planşeu/plafon/perete încălzitor:
· Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :                
· Alte informații privind instalația de încălzire: 	 	               




C. DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

· Existența instalației de apă caldă de consum (acc) în apartament
|_| Da, funcțională		|_| Da, nefuncțională
|_| Nu – se consideră sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea necesarului de acc
· Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
|_| Sursă proprie (centrala individuală)
|_| Sursă electrică
|_| Centrală termică în clădire, cu combustibil                                                         
|_| Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil                                                 
|_| Termoficare cu racordare la un punct termic			 |_| local 	 |_| central
|_| Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)	 			       	                                                        
· Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:
|_| Boiler cu acumulare (număr/volum)                                                                
|_| Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)                                                 
|_| Preparare locală pe plită
|_| Alte echipamente de preparare acc			                                                           
· Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
	Lavoare 
	[nr.]
	Cadă de baie
	[nr.]

	Spălătoare
	[nr.]
	Rezervor WC
	[nr.]

	Bideuri 
	[nr.]
	Masina de spalat vase
	[nr.]

	Pisoare
	[nr.]
	Masina de spalat rufe
	[nr.]

	Duş
	[nr.]
	......
	[nr.]


· Număr total de puncte de consum acc: 				                    
· Puterea termică necesară pentru prepararea acc		                    kW
· Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc	                    kW
· Racord la sursa centralizată cu căldură:    |_| racord unic     |_| multiplu:             puncte
	- diametru nominal: 			             mm
	- necesar de presiune (nominal): 	             mCA
· Conducta de recirculare a acc: 
|_| funcţională		|_| există dar nu funcţionează		|_| nu există

· Contor general de căldură pentru acc:
|_| există			|_|  nu există				|_|  nu este cazul
· Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
      |_| nu există		|_| parţial				|_| peste tot

D. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

· Existența instalației de răcire/climatizare în apartament
|_| Da, funcțională				|_| Da, nefuncțională
|_| Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare
· Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim liber, pe durata verii: 				                    h
· Spaţiul climatizat:
|_| Complet (exclusiv spaţii comune)	|_| Global (inclusiv spaţii comune)
|_| Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

· Tip sursă de frig
|_| Chiller cu condensator răcit cu aer	|_| Chiller cu condensator răcit cu apă
|_| Pompă reversibilă de căldură aer-apă	|_| Pompă reversibilă de căldură apă-apă
|_| Pompă reversibilă de căldură aer-aer	|_| Pompă reversibilă de căldură apă-aer
|_| Pompă reversibilă de căldură sol-apă	|_| Instalaţie frigorifică cu absorbţie
|_| Instalaţie monobloc			|_| Sistem central de răcire cu unități tip Split
|_| Altele (ex. dessicant cooling)		                     

· Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:
|_|	Instalaţie de climatizare apă-aer
· Numărul de conducte de apă caldă şi apă răcită:            
|_| instalaţie cu aer primar (proaspăt)	|_| instalaţie fără aer primar
|_| instalaţie cu reglare pe partea de apă	|_| instalaţie cu reglare pe partea de aer
|_| instalaţie cu ventilo-convectoare	|_| instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)
|_|	Instalaţie de climatizare numai aer
|_| debit variabil	|_| debit constant
|_| 1 conductă de aer (cald sau rece)	|_| 2 conducte de aer (cald şi rece)
|_| Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)
|_| Instalaţie de climatizare cu detentă directă

· Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)
[se completează în tabel – pe zone distincte]
|_| Număr de unități interioare           		|_| Număr de unități exterioare          
|_|	Nu este cazul

· Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul):		          
|_| Ecologic			|_| Non-ecologic (se menționează codul)
· Necesarul de frig pentru răcire (putere frigorifică):		          kW
· Puterea frigorifică totală instalată în apartament:		          kW

· Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor ?
|_| da				|_| nu 
· Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:	                       

E. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

· Existența instalației de ventilare mecanică în apartament
|_| Da, funcțională	 	|_| Da, nefuncțională	
|_| Nu - se ignoră consumul de energie electrică (conf. prevederi Mc001 cap. 5.3)
· Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/ asigurat de sistemul de ventilare mecanică din apartament:     /       m3/h
· Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:
|_|	Exclusiv naturală neorganizată			|_| Naturală organizată
|_|	Mecanică
|_|	Cu 1 circuit, în suprapresiune		|_| Cu 1 circuit, în depresiune
|_|	Cu 2 circuite, echilibrată			|_| Alt tip: 	                      
Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]
· Caracteristici ale instalației de ventilare:
|_| reglare după de program de funcționare	|_| acționare manuală simplă (pornit/oprit)
|_| acționare cu temporizare 			|_| ventilatoare cu jaluzele reglate automat
· Există recuperator de căldură:
|_| Da						|_| Nu
Tip:  							                                              
Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]:  			                       
· Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:                       

F. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

· Existența instalației de iluminat în apartament
|_| Da, funcțională		|_| Da, nefuncțională
|_| Nu – se consideră un sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual
· Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat din apartament
|_| Fără reglare (on/off)		|_| Reglare manuală
|_| Automat funcție de 		|_| nivelul de lumină naturală 	|_| senzori prezență
|_| Alt tip, precizați                                                                         
· Tipul sistemului de iluminat din apartament
|_| Fluorescent			|_| Incandescent
|_| LED				|_| Mixt (precizați)			                       
· Starea reţelei electrice/starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului din apartament
|_| Bună				|_| Uzată		|_| Date indisponibile
· Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător asigurării nivelului de iluminare normat: 	 				                       kW
· Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat: 	                       kW
· Alte informații relevante privind sistemul de iluminat: 		                       

G. INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

· Sistemul de panouri termosolare
|_| Există				|_| Nu există
· Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)				                       
· Număr panouri							                       
· Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)			                       
· Orientare								                       
· Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc și încălzire etc.)	                       

· Sistemul de panouri fotovoltaice
|_| Nu există			|_| Există
· Tip panou (monocristalin, policristalin)		                       
· Număr panouri					                       
· Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)	                       
· Orientare						                       
· Utilizate pentru 					                       

· Pompa de căldură
|_| Există				|_| Nu există
· Tip pompă de căldură
|_| sol-apa (buclă deschisă)	|_| sol-apa (buclă închisă)	|_| aer-apă		
|_| aer-aer				|_| apă-aer			|_| sol-aer
|_| alt tip, precizați 					                       
· Număr pompe de căldură 				                          
· Utilizată/e pentru 					                       
· Valoarea medie COP/SEER			                       

· Sistemul de utilizare a biomasei
|_| Există				|_| Nu există
· Tip biomasă utilizată
|_| peleți				|_| brichete		|_| alt tip, precizați                

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie
(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)    .........................................................................................................................
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