  Cod poştal
   Nr. înregistrare la
Data

    localitate
     Consiliul Local         înregistrării










            – 

    – 

	Certificat de performanţă energetică
	
	Performanţa energetică a clădirii
	Notare energetică:
	

	
	
	Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005
	Clădirea
certificată
	Clădirea de referinţă

	
	
	Eficienţă energetică ridicată
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	Eficienţă energetică scăzută
	
	

	
	
	Consum anual specific de energie
[kWh/m²an]
	
	

	
	
	Indice de emisii echivalent CO2
[kgCO2/m²an]
	
	

	
	
	Consum anual specific de energie
 [kWh/m²an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea certificată
Clădirea de referinţă

Încălzire:

Apă caldă de consum:
Climatizare:

Ventilare mecanică:
Iluminat artificial:

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:



	Date privind clădirea certificată:

	Adresa clădirii: :                   
Categoria clădirii:                 
Regim de înălţime:                 
Anul construirii:                                                                    
	Suprafata incalzita utila:                   m²

Suprafata construita desfasurata :              m²            
Volumul incalzit util al clădirii:              m³

	Scopul elaborării certificatului energetic:                                                                                                            

	Programul de calcul utilizat:                                                                     , versiunea:                        

	Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

	Specialitatea
Numele şi prenumele
   Seria şi 
            Nr. şi data înregistrării               Semnătura

(c, i, ci)

    Nr. certificat
        certificatului în registrul              şi ştampila
                                                                    de atestare                  auditorului                          auditorului
......................
.....................................
.......................
..................
...............................
......................
......................
.....................................
.......................
..................
...............................
......................


DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
· Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:
      ÎNCĂLZIRE:
                APĂ CALDĂ DE CONSUM:  
              ILUMINAT                                      
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TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ                CLIMATIZARE:                  VENTILARE  MECANICA

     DE CONSUM, ILUMINAT                                     
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· Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

	Consum anual specific de energie [kWh/m²an]
	Notare energetică

	pentru:
	
	

	Încălzire:
	
	

	Apă caldă de consum:
	
	

	Climatizare:
	
	

	Ventilare mecanică:
	
	

	Iluminat:
	
	


· Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 =                
· Subsol neinundat
p1  = 1,..

· Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si nu este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare
p2  = 1,..

· Ferestre/usi in stare buna
p3  = 1,..

· Corpuri statice dotate cu armaturi de reglaj functionale
p4  = 1,..

· Corpurile statice noi
p5  = 1,..

· Coloane de încalzire prevazute cu armaturi de separare si golire
p6  = 1,..

· Nu exista contor general de caldura/combustibil pentru incalzire si acc 
p7  = 1,..

· Stare buna a tencuielii exterioare
p8  = 1,..

· Peretii exteriori uscati
p9  = 1,..
· Terasa în stare foarte buna
p10 = 1,..
· Cladirea este prevazuta cu canal de fum  
p11 = 1,..
· Există sistem de ventilare naturală organizată sau mecanica pentru toate nivelurile 
p12 = 1,..
· Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

· Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:
· Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii:
INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.                                

1. Date privind construcţia:

· Categoria clădirii:
 FORMCHECKBOX 
 de locuit, individuală
 FORMCHECKBOX 
de locuit cu mai multe apartamente (bloc)


 FORMCHECKBOX 
 cămine, internate
 FORMCHECKBOX 
 spitale, policlinici 


 FORMCHECKBOX 
 hoteluri şi restaurante
 FORMCHECKBOX 
 clădiri pentru sport 


 FORMCHECKBOX 
 clădiri social-culturale 
 FORMCHECKBOX 
 clădiri pentru servicii de comerţ

 FORMCHECKBOX 
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie 

· Nr. niveluri:
 FORMCHECKBOX 
 Subsol,
 FORMCHECKBOX 
 Demisol,


 FORMCHECKBOX 
 Parter
               etaje

· Amplasarea cladirii:

· Nr. de apartamente şi suprafeţe :

	Tip. ap.
	Nr. apartamente
	Aria suprafetei

Aap [m²]

	    1 cam.

2 cam.
3 cam.
    4 cam.
	
	


· Volumul incalzit util al clădirii:........................m³

· Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

	Element de construcţie
	Suprafaţă
	Rezistenţă termică corectată

	
	m2
	m2K/W

	Perete exterior opaci
	
	

	Planseu peste subsol
	
	

	Planseu peste ultimul nivel
	
	

	Tamplarie lemn 
	
	

	Tamplarie PVC
	
	

	Tamplarie metal
	
	

	...
	
	

	
	
	


2. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

· Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

 FORMCHECKBOX 
 Sursă proprie, cu combustibil: 

 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică de cartier

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic central

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic local

 FORMCHECKBOX 
 Altă sursă sau sursă mixtă: 

· Tipul sistemului de încălzire:

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire locală cu sobe,

      FORMCHECKBOX 
 Încălzire centrală cu corpuri statice,

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire centrală cu aer cald,

 FORMCHECKBOX 
 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,

 FORMCHECKBOX 
 Alt sistem de încălzire:
· Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

· Numărul sobelor:
· Tipul sobelor,
· Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:
	Tip corp static
	Număr de corpuri statice [buc]

	
	În spaţiul locuit
	În spaţiul comun
	Total

	
	
	
	


· Necesarul de căldură de calcul (din cartea tehnica):              W
· Racord la sursa centralizată cu căldură:
 FORMCHECKBOX 
 racord unic,


 FORMCHECKBOX 
 multiplu:         puncte,

· Contor de căldură:
- tip contor                   ,


- anul instalării              ,


- existenţa vizei metrologice              ;

· Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord                            ,


- la nivelul coloanelor                       ,


- la nivelul corpurilor statice  .................................;

· Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite:           m   
· Debitul nominal de agent termic de incalzire (din cartea tehnica) .................l / h
3. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

· Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

 FORMCHECKBOX 
 Sursă proprie, cu:                                    
 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică de cartier

 FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic central

      FORMCHECKBOX 
 Termoficare – punct termic local

 FORMCHECKBOX 
 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                     
· Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

 FORMCHECKBOX 
 Din sursă centralizată,

 FORMCHECKBOX 
 Centrală termică proprie,

 FORMCHECKBOX 
 Boiler cu acumulare,

 FORMCHECKBOX 
 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

 FORMCHECKBOX 
 Preparare locală pe plită,

 FORMCHECKBOX 
 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                        
· Puncte de consum a.c.m.:                     
· Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: ..........................       
· Racord la sursa centralizată cu căldură: 
 FORMCHECKBOX 
 racord unic,


 FORMCHECKBOX 
 multiplu:         puncte,

· Conducta de recirculare a a.c.m.: 
 FORMCHECKBOX 
 funcţională,


 FORMCHECKBOX 
 nu funcţionează


 FORMCHECKBOX 
 nu există

· Contor de căldură general: 
- tip contor                  ,


- anul instalării              ,


- existenţa vizei metrologice              ;

· Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
 FORMCHECKBOX 
 nu există


 FORMCHECKBOX 
 parţial


 FORMCHECKBOX 
 peste tot
· Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite:             m 
4. Informatii  privind instalaţia de iluminat:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:
6. Informatii privind instalatia de climatizare:
Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

Ştampila şi semnătura
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